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                                                                                   MDF komplekts (superlīme + aktivators)
Produkta apraksts
Aktivators: Zettex Superglue Activator ir zemas viskozitātes, uz šķīdinātāja bāzes veidots ciānakrilāta līmes aktivators, kas satur aktīvās sastāvdaļas, kas izšķīdinātas ogļūdeņraža šķīdinātājā.
Superlīme: Zettex Superglue ir īpaši ātri cietējoša superlīme, kuras pamatā ir etilciānakrilāts.
Zettex Superglue ir piemērota dažādu materiālu ātrai līmēšanai.
Aktivators: Ogļūdeņraža šķīdinātājs
Superlīme: Etilciānakrilāts

Aktivatora priekšrocības:
• Samazina ziedēšanu
• Samazina smaku
• Ātri iedarbojas
• Viegli lietojams

Superlīmes priekšrocības:
• Īpaši ātra saķere dažu sekunžu laikā
• Bezkrāsains materiāls
• Viegli uzklājams

Pielietojums
Zettex Superglue Activator tiek izmantots, lai samazinātu fiksācijas laiku un nodrošinātu, ka liekā līme ir pilnībā sacietējusi.
Zettex Superglue Activator arī samazina krāsas maiņu un smaku. Tas ir īpaši noderīgs ražošanas līnijām, piemēram, elektronikas montāžai un UPVC logu apdares līmēšanai. MDF komplektu izmanto arī metāla, plastmasas, koka, akmens, gumijas, ādas, papīra, stikla un daudzu citu materiālu līmēšanai.

Lietošanas instrukcija
Virsmām jābūt tīrām no putekļiem un taukiem, kā arī sausām. Izsmidziniet nelielu daudzumu Zettex Superglue Activator tikai uz vienas virsmas. Ļaujiet šķīdinātājam iztvaikot. Uzklājiet cianoakrilāta līmi uz otras virsmas un samaisiet; sacietēšana notiks gandrīz acumirklī. Ievērojiet piesardzību, lai neizsmidzinātu Zettex Superglue Activator neizmantotas cianoakrilāta līmes tuvumā, jo tā sacietēs.

Drošības ieteikumi
Zettex Superglue līmē ādu, nagus, matus un acis dažu sekunžu laikā. Jāizmanto aizsarglīdzekļi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet drošības informāciju. Pirms produkta lietošanas vienmēr rūpīgi izlasiet drošības datu lapu (MSDS).

Derīguma termiņš
12 mēneši neatvērtā iepakojumā, ja uzglabā temperatūrā no 5°C līdz 25°C. Izvairīties no tiešiem saules stariem un augstas temperatūras. Uzglabāšana vēsā vietā var pagarināt derīguma termiņu.

	Aktivātora specifikācija  
	

	Ķīmiskā bāze
	Ogļūdeņraža šķīdinātājs

	Izskats
	Bezkrāsains

	Uzliesmošanas temperatūra
	0°C

	Viskozitāte (20°C)
	1 mPas

	Blīvums
	0,79 g/ml




	Superlīmes pecifikācija
	

	Bāze
	etilciānakrilāts

	Izskats
	caurspīdīgs, bezkrāsains

	Īpatnējais svars
	1,06 g/ml³

	Viskozitāte (25°C)
	1200–1800 cps

	Uzliesmošanas temperatūra
	85°C



 Materiāli pārbaudīti 22°C temperatūrā ar 50% gaisa mitrumu.

	Īpašības
	izturība 0,1 N/mm2
	Stiepes izturība pilnībā sacietējis

	Nitrils
	< 5 sekundes
	5–10 n/mm2

	Neoprēns
	< 7 sekundes
	5–15 n/mm2

	EPDM
	< 7 sekundes
	2–6 n/mm2

	Tērauds
	30–45 sekundes
	15–25 n/mm2

	Polikarbonāts
	10–30 sekundes
	5–10 n/mm2

	ABS
	10–15 sekundes
	6–10 n/mm2




  Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas sakarā ar tehnikas attīstību un ražošanas uzlabojumiem. Pircējs nav atbrīvots no rūpīgas preču īpašību
pārbaudes. Personām, kuras izmanto mūsu produktus, uz savu risku ir jāpārbauda to piemērotība lietošanai materiāliem, kas nav norādīti šajā
instrukcijā. Šajā gadījumā mūsu ieteikumi nav saistoši un nevar kalpot par pamatu, lai sauktu mūs pie atbildības. Mēs neesam atbildīgi par
bojājumiem, kas radušies produktu nepareizas lietošanas rezultātā. Šajā gadījumā visa iepriekš sniegtā informācija par preci zaudē savu derīgumu.
Visos citos gadījumos ir spēkā mūsu jaunākie noteikumi un nosacījumi.
Ražotājs: Zettex Europe B.V., Plaza 20, 4782 SK Moerdijk, The Netherlands, +31 (0) 888-93 88 39,
www.zettex.com
E-pasts: info@zettex.com
Pārstāvis Latvijā: INTAR-SIJA, SIA, Laktas iela 14, Rīga, LV-1013, +371 29900411,
www.intarsija.lv
E-pasts: birojs@intarsija.lv
Šis tehniskais dokuments, ražotāja un izplatītāja konsultācijas ir pamats, lai veiktu kontrollīmējumus, kuru rezultātā tiek sastādīta
līmējuma tehnoloģiskā karte konkrētajiem apstākļiem.  
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